|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马鞍山师范高等专科学校雨山校区二号门伸缩门采购与安装清单 | | | | |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 技术参数及要求 |
| 1 | 伸缩门 | 套 | 1 | 1、门排15米：采用铝合金材质，脚轮采用高强度汽车橡胶轮，使用寿命长，每个轮子都加装精美防罩，门体高度为1.6米，主料56×35×1.0，辅料45×33×1.0，门排最宽处为650mm，门排间距中到中400mm2、机头：先进智能型驱动系统，采用品牌电机，带键式偏心离合专利技术装置，带磁敏感应限开关，采用LED数码动感电子显示屏可打1500广告字，字体清晰。红外线防碰遇人、物30~50㎜自动倒退技术装置，功率370W，频率50Hz，电流2.5A  3、数码遥控及接受装置：电子软启动装置及机械缓冲装置配合使用，确保启闭时主机运行顺畅，不摇晃，数码自动遥控技术接收装置30～50m，全遥控  4、有轨轨道15米  5、原门拆除及安装  6、辅材  7、设备质保：3年  8、运费  9、税金 |
| 2 | 原地面找平重新浇筑混凝土 | 项 | 1 | 由于原地面混凝土路面不平整，伸缩门使用中不能正常平衡运行，会导致使用寿命大大缩短，现就原路面重新浇筑混凝土找平地面，使伸缩门正常平衡运行，提高运行效率。 |
| 3 | 合计 | | | 37860.00元 |